**附件3：**

**钢结构专业工程规模标准**

**1、单项钢结构工程的制作、安装，用钢量在800吨（含800吨）以上；**

**2、大型空间钢结构工程，建筑平面面积3000 平方米（含3000平方米）以上；门式刚架工程，建筑平面面积在8000平方米（含8000平方米）以上，且跨度在20米（含20米）以上；**

**3、网架、网壳等空间结构工程，单跨跨度不小于30米；**

**4、单体建筑面积1500平方米（含1500平方米）以上的钢框架住宅或公共建筑；**

**5、规模较小，但科技含量高，有创新的特殊钢结构工程或其他工程。**